**Załącznik 2**

**Pakiet nr 3 – zamiatarka spalinowa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | iloczyn kolumn 4x5 | Suma kolumn 4+6 | Iloczyn kolumn 3x4 | Różnica kolumn 10-8 | Iloczyn kolumn 3x7 |
| 1 | Zamiatarka spalinowa z trakcją jezdną i odsysaniem pyłu przeznaczona do utrzymania w czystości małych i średnich powierzchni. Zasilana spalinowo   * Napęd 4-suwowy silnik benzynowy / Moc napędu W 3300 * Wydajność teoretyczna m²/h 3375 * Szerokość robocza mm 550 * Szerokość robocza z 1 szczotką boczną mm 750 * Zbiornik na śmieci l 40 * Zdolność do pokonywania wzniesień % 15 * Prędkość robocza km/h 4,5 * Powierzchnia filtracyjna m² 1,8 * Ciężar kg 84 * Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1430 × 780 × 1180 | 1 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | | |  |  |  |