**Załącznik 2**

**Pakiet nr 3 – zamiatarka spalinowa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość  | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | iloczyn kolumn 4x5 | Suma kolumn 4+6 | Iloczyn kolumn 3x4 | Różnica kolumn 10-8 | Iloczyn kolumn 3x7 |
| 1 | Zamiatarka spalinowa z trakcją jezdną i odsysaniem pyłu przeznaczona do utrzymania w czystości małych i średnich powierzchni. Zasilana spalinowo* Napęd 4-suwowy silnik benzynowy / Moc napędu W 3300
* Wydajność teoretyczna m²/h 3375
* Szerokość robocza mm 550
* Szerokość robocza z 1 szczotką boczną mm 750
* Zbiornik na śmieci l 40
* Zdolność do pokonywania wzniesień % 15
* Prędkość robocza km/h 4,5
* Powierzchnia filtracyjna m² 1,8
* Ciężar kg 84
* Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1430 × 780 × 1180
 | 1 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |