|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Chłodnia wraz z dostosowaniem budynku do przechowywania odpadów medycznych zakaźnych z oddziałów zakaźnych** | Parametr oferowany |
| 1 | Komora chłodnicza na odpady medyczne wraz ze śluzą higieniczną, komora o wymiarach 4400 x 7000 x 2500, śluza higieniczna 4400 x 2500 x 2500 wraz z wylewką betonową oraz podjazdem betonowym.  Drzwi chłodnicze do chłodni na odpady medyczne i śluzy higienicznej  Panel higieniczny do śluzy czystości składający się z umywalki  z baterią na fotokomórkę kosza na śmieci, podajnika na ręczniki i dwóch dozowników na płyn myjący i dezynfekcyjny  Zestaw chłodniczy do komory na odpady medyczne, agregat wraz z montażem i certyfikatem gazowym  Instalacja elektryczna, oświetlenie do 4-rech pomieszczeń  i agregatu chłodniczego Posadzka żywiczna poliuretanowa  2 mm w kolorze szarym lub czarnym.  Termin realizacji: do 60 dni od daty podpisania umowy |  |