Zawiercie, dnia 26.11.2021 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/74/2021 – Dostawa jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego –   
8 pakietów.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie 1**

**Pytanie 1 dotyczy pakietu 4, poz.8.**

W związku z wycofaniem „hydrożelowych osłon czujnika temperatury skóry, kompatybilnych z aparatem Drager, opakowanie zbiorcze 100 sztuk, roz. S.”, prosimy o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 4.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla pozycję nr 8. W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SWZ formularz asortymentowo cenowy.

**Pytanie 2**

**Pytanie 2 dotyczy pakietu 4, poz. 22 i 24.**

W związku z wycofaniem czujników do pomiaru SpO2 Masimo w systemie M-LNCS, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie formy zamiennej, czyli jednej z przedstawionych opcji:

1. **Opcja nr 1:** dopuszczenie w pozycji 24 czujników SpO2 w technologii Massimo Rainbow – „Czujnik do pomiaru Spo2, wielorazowego użytku, na palec, dla dorosłych pacjentów, umożliwiający pomiar w technologii Massimo Rainbow z wtykiem kompatybilnym z kablem pośrednim z pozycji 22. Pakowane pojedynczo.”
2. **Opcja nr 2:** dopuszczenie systemu zamiennego w technologii **Massimo RD-SET:**

- poz. 22 – „Dopuszczenie przewodu pośredniego Spo2, o długości min. 1,5 m, kompatybilnego z modułem Massimo Rainbow przy IACS zakończonego wtykiem umożliwiającym połączenie czujnika Spo2 typu RD-SET. Pakowane pojedynczo.”

- poz. 24 – „Dopuszczenie czujnika do pomiaru Spo2, wielorazowego użytku, na palec, dla dorosłych pacjentów, umożliwiającego pomiar SpO2 w technologii Massimo RD-SET, z przyłączem kompatybilnym z przewodem pośrednim (RD-SET) współpracującym z modułem Massimo Rainbow przy IACS. Pakowane pojedynczo.”

1. **Opcja nr 3:** dopuszczenie systemu zamiennego w technologii **Massimo LNCS:**

- poz. 22 – „Dopuszczenie przewodu pośredniego Spo2, o długości min. 1,2 m, kompatybilnego z modułem Massimo Rainbow przy IACS zakończonego wtykiem umożliwiającym połączenie czujnika Spo2 typu LNCS. Pakowane pojedynczo.”

- poz. 24 – „Dopuszczenie czujnika do pomiaru Spo2, wielorazowego użytku, na palec, dla dorosłych pacjentów, umożliwiającego pomiar SpO2 w technologii Massimo LNCS, z przyłączem kompatybilnym z przewodem pośrednim (LNCS) współpracującym z modułem Massimo Rainbow przy IACS. Pakowane pojedynczo.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opcję nr 3 jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci „\*” i przypisu.