**Załącznik 2**

**Pakiet nr 7 – Warniki ze stali nierdzewnej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość  | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | iloczyn kolumn 4x5 | Suma kolumn 4+6 | Iloczyn kolumn 3x4 | Różnica kolumn 10-8 | Iloczyn kolumn 3x7 |
| 1 | Warnik do wody to urządzenie gastronomiczne stosowane jest do gotowania dużych ilości wody w tym samym momencie oraz jej przechowywania w określonej, wysokiej temperaturze w zakresie od 30 do 100 stopni °CDane techniczne* wymiary (mm): 310x330x(H)455 (± 50mm)
* pojemność (l): 10
* moc / napięcie (W/V): 1300/230
* czas zagotowania wody :37 ±5 min.
 | 5 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |