**Załącznik 2**

**Pakiet nr 3 – Szafa chłodnicza**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | iloczyn kolumn 4x5 | Suma kolumn 4+6 | Iloczyn kolumn 3x4 | Różnica kolumn 10-8 | Iloczyn kolumn 3x7 |
| 1 | **Szafa chłodnicza** podwójna umożliwiająca przechowywanie art. spożywczych w odpowiedniej temperaturze. Dane techniczne:  * Czynnik chłodniczy: R 507 * Zasilanie: 230 V * Moc: 400 W * Pojemność użytkowa: 1070 l * Wymiary zewnętrzne: 140x74x200 cm * Wymiary wewnętrzne: 2x60.5x62x150 cm * Odszranianie: automatyczne * Zakres temperatury: -1 do +7 ºC * Temperatura otoczenia: do +25 ºC * Układ chłodzenia: statyczny * Klasa klimatyczna: III * Zamek: nie * Agregat: Cubigel * Obudowa: stal nierdzewna * Wnętrze: aluminium z nierdzewnym dnem * Liczba drzwi: 2 * Pr | 1 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | | |  |  |  |