**Załącznik 2**

**Formularz asortymentowo-cenowy – opis przedmiotu zamówienia**

**DTZ/153/BZU/2018 Zakup klimatyzatorów wraz z montażem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość  | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | iloczyn kolumn 4x5 | Suma kolumn 4+6 | Iloczyn kolumn 3x4 | Różnica kolumn 10-8 | Iloczyn kolumn 3x7 |
| 1 | Klimatyzator ma zagwarantować temperaturę w pomieszczeniu od 18 do 25 stopni bez względu na porę roku. Wymagania techniczne:* Moc urządzenia – 3,5 kW
* EER – 3,21
* COP – 3,61
* SEER – 6,10
* SCOP – 4,00

Jednostka wewnętrzna -* Poziom ciśnienia akustycznego - maks. 42/37/34/28 dB(A)
* Poziom mocy akustycznej - maks. 55/47/44/38 dB(A)
* Wydajność osuszania - min 1,4 l/h

Jednostka zewnętrzna * Poziom ciśnienia akustycznego - maks. 52 dB(A)
* Poziom mocy akustycznej - maks. 62 dB(A)
* Wymiary 850x600x320 mm
 | 8 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |