**Załącznik 2c**

Pakiet nr 3 – Urządzenie wielofunkcyjne

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena netto | Kwota VAT | Cena brutto |
| **Urządzenie wielofunkcyjne** | 1 |   |  |   |

Producent ........................................................................

Kraj pochodzenia ..............................................................

Oferowany model .............................................................

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., fabrycznie nowy) ..........................

|  |
| --- |
| Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
| Obsługiwana wielozadaniowość : Tak |

|  |
| --- |
| Prędkość druku w czerni w trybie normalnym: min 27 str./min |
| Prędkość druku w kolorze w trybie normalnym: min 27 str./min |
| Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości) w czerni: do 9s |
| Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości) w kolorze: do 9,9s |
| Technologia druku: druk laserowy |
| Wyświetlacz: Intuicyjny, kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej min. 7,5 cm (3") |
| Szybkość procesora: min. 1200 MHz |
| Czujnik automatycznego wykrywania rodzaju papieru: Nie |
| Wkłady zamienne (tonery) występujące w pojemności standardowej (2300 stron) oraz powiększonej (6500 stron czarny, 5000 stron) |

|  |
| --- |
| Możliwość pracy bezprzewodowej: Nie |
| Łączność, tryb standardowy* 1 port USB Hi-Speed 2.0
* 1 port USB hosta
* 1 karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000T
* Łatwo dostępny port USB
 |

|  |
| --- |
| Pamięć operacyjna: min. 256 MB |
| Dysk twardy: Nie |

|  |
| --- |
| Standardowy podajnik papieru (min. 2 podajniki):* Podajnik 1 na min. 50 arkuszy
* podajnik 2 na min. 250 arkuszy
 |
| Odbiornik papieru na 150 arkuszy |
| Drukowanie dwustronne: Tak, automatyczne |
| Obsługiwane formaty nośników:* Podajnik 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), koperta B5, koperta C5, koperta DL, niestandardowe rozmiary
* Podajnik 2 i 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), niestandardowe rozmiary
 |
| Rozmiary nośników, do dostosowania:* Podajnik 1: od 76 x 127 do 216 x 356 mm
* Podajniki 2: od 100 x 148 do 216 x 356 mm
 |
| Nośniki: Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), karty pocztowe, etykiety, koperty |
| Obsługiwana gramatura nośników:* Podajnik 1: Od 60 do 176 g/m²;
* Podajnik 2: od 60 do 163 g/m²
 |
| Gramatury nośników, automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Od 60 do 90 g/m² |

|  |
| --- |
| Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów |
| Rozdzielczość skanowania, optyczna: do 1200 x 1200 dpi |
| Format skanowania, maksymalny: 216 x 297 mm |
| Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): 216 x 356 mm |
| Min. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): 102 x 152 mm |
| Prędkość skanowania (tryb normalny, format A4): do 26 str./min i 47 obrazów/min (w czerni), do 21 str./min i 30 obrazów/min (w kolorze)  |
| Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów: Tak |
| Pojemność automatycznego podajnika dokumentów: 50 arkuszy |
| Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów: Skanowanie dowiadomości e-mail; Skanowanie do folderu sieciowego; Skanowanie do chmury |
| Obsługiwany format pliku: Skanowanie do pamięci USB oraz skanowanie z panelu przedniego do folderu sieciowego obsługuje tylko: JPG, PDF |
| Obsługa oprogramowania do skanowania (dostępnego w standardzie): Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] i Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, Searchable PDF, RTF, TXT] |
| Przyciski skanowania, kopiowania, poczty e-mail, faksu lub plików na panelu przednim |

|  |
| --- |
| Prędkość kopiowania (tryb normalny) w czerni: max. 27 kopii/min  |
| Prędkość kopiowania (tryb normalny) w kolorze: max. 27 kopii/min  |
| Rozdzielczość kopii (tekst w czerni): min. 600 x 600 dpi |
| Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze): min. 600 x 600 dpi |

|  |
| --- |
| Faksowanie: Tak |
| Prędkość przesyłania faksu: 3 sekundy na stronę |
| Pamięć faksu: min. 4 MB (250 stron slerexe przy standardowej rozdzielczości) |
| Rozdzielczość faksu w czerni: max. 300 x 300 dpi (półtony włączone) |
| Szybkie wybieranie dla faksu, maksymalna liczba numerów: do 120 (119 numerów grupowych) |
| Lokalizacje faksów rozsyłanych grupowo: 119 adresatów |

|  |
| --- |
| Zasilanie: Napięcie wejściowe: 220-240 V, prąd zmienny (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) |
| Zużycie energii (+/- 10%): 570 W (drukowanie/kopiowanie), 19 W (tryb gotowości), 2,5 W (tryb uśpienia), 0,6 W (tryb automatycznego włączenia/wyłączenia, za pośrednictwem portu USB), 0,05 W (urządzenie wyłączone) |
| Sprawność energetyczna: min. Certyfikat ENERGY STAR®, CECP lub równoważne |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji: od 15 do 30°C |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji: wilgotność względna 20-70% |

|  |
| --- |
| Wymiary maksymalne (szer. × gł. × wys.): 430 x 655 x 415 mm (+/- 5 %) |
| Waga: max. 24 kg |

|  |
| --- |
| Zamawiający wymaga aby do każdego urządzenia zostało dołączone co najmniej:* Zestaw oryginalnych tonerów CMYK (2300 stron każdy)
* Instrukcja instalacji w języku polskim
* Dokumentacja drukarki i oprogramowanie na płycie CD w języku polskim
* Przewód zasilający
* Kabel telefoniczny
* kabel USB (min. 3 m)
* kabel sieciowy LAN cat. 6 S/FTP (min. 5 m)
 |