**Załącznik 2**

**Formularz asortymentowo-cenowy – opis przedmiotu zamówienia**

**DZP/BZU/281/2019 Zakup klimatyzatorów wraz z montażem i uruchomieniem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość  | Cena jedn. netto | Stawka VAT  | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | iloczyn kolumn 4x5 | Suma kolumn 4+6 | Iloczyn kolumn 3x4 | Różnica kolumn 10-8 | Iloczyn kolumn 3x7 |
| 1 | Pomieszczenia szpitalneKlimatyzator ma zagwarantować temperaturę w pomieszczeniu od 18 do 25 stopni bez względu na porę roku.  Wymagania techniczne:* Moc urządzenia – 3,0 – 4,5 kW
* Klasa energetyczna A++
* Tryby pracy – chłodzenie, grzanie, wentylator, osuszanie
* Pilot bezprzewodowy

Jednostka wewnętrzna -* Poziom ciśnienia akustycznego - maks. 42/37/34/28 dB(A)
* Poziom mocy akustycznej - maks. 55 dB(A)
* Wydajność osuszania - min 1,2 l/h
* Wymiary SxGxW (+/- 20 %) 800x200x300 mm

Jednostka zewnętrzna * Poziom ciśnienia akustycznego - maks. 56 dB(A)
* Poziom mocy akustycznej - maks. 62 dB(A)
* Wymiary SxGxW (+/- 20%) 700x300x550
* Wykonawca w cenie oferty zapewni przeglądy gwarancyjne wykonywane bez wezwania, z dokonaniem wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia w terminach zgodnych z wymaganiami producenta urządzenia ale nie rzadziej niż 1 raz w roku.
* Instrukcja obsługi, serwisowania i konserwacji w języku polskim dostarczona z urządzeniem.
 | 5 |  | 23 % |  |  |  |  |  |
|  | Pomieszczenia serwerowniKlimatyzator ma zagwarantować temperaturę w pomieszczeniu od 18 do 25 stopni bez względu na porę roku. W serwerowni znajdują się serwery i UPSy o łącznej mocy 36 kW Wymagania techniczne:* Moc urządzenia – 5,0 – 6,0 kW
* Możliwość pracy ciągłej
* Klasa energetyczna A++
* Tryby pracy – chłodzenie, grzanie, wentylator, osuszanie
* Pamięć autorestartu – w razie zaniku zasilania przywrócenie pracy urządzenia z ostatnio używanymi ustawieniami
* Pilot bezprzewodowy

Jednostka wewnętrzna -* Poziom ciśnienia akustycznego - maks. 45/39/34/28 dB(A)
* Poziom mocy akustycznej - maks. 56 dB(A)
* Wydajność osuszania - min 16 l/h
* Wymiary SxGxW (+/- 20%) 1000x200x300 mm

Jednostka zewnętrzna * Poziom ciśnienia akustycznego - maks. 52 dB(A)
* Poziom mocy akustycznej - maks. 62 dB(A)
* Wymiary SxGxW (+/- 20%) 800x300x600 mm
* Wykonawca w cenie oferty zapewni przeglądy gwarancyjne wykonywane bez wezwania, z dokonaniem wpisu do karty gwarancyjnej urządzenia w terminach zgodnych z wymaganiami producenta urządzenia ale nie rzadziej niż 1 raz w roku.
* Instrukcja obsługi, serwisowania i konserwacji w języku polskim dostarczona z urządzeniem.
 | 2 |  | 23 % |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |