**Załącznik nr 2d**

**Pakiet 4: Zamrażarki/chłodziarki laboratoryjne – konieczne do zabezpieczania próbek do badania koronawirusa oraz przechowywania odpadów zakaźnych z Oddziału Zakaźnego – Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| 1 | Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna | 1 |  | 23% |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** | **Warunek** | **Parametr oferowany** |
| **Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) ………………………………………….** | | | |
| 1 | Pojemność brutto/netto łącznie: 361/345 l (+/-10%) | Tak  (podać) |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW): 597/615/2003 (+/-5cm) | Tak  (podać) |  |
| 3 | Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW): 440/441/1105 (+/-5cm) | Tak  (podać) |  |
| 4 | Zużycie energii w ciągu 365 dni: 657 kWh (+/-10%) | Tak  (podać) |  |
| 5 | Klasa klimatyczna: 7 ¹ | Tak |  |
| 6 | Czynnik chłodniczy: R 600a | Tak |  |
| 7 | Poziom głośności w dB: 52 dB(A) (+/-10%) | Tak |  |
| 8 | Prąd znamionowy: 1,5 A | Tak |  |
| 9 | Napięcie: 220-240 V~ | Tak |  |
| 10 | System chłodzenia: statyczne | Tak  (podać) |  |
| 11 | Metoda odszraniania: ręczne | Tak  (podać) |  |
| 12 | Zakres temperatury: +3°C do +16°C / -9°C do -30°C | Tak |  |
| 13 | Materiał obudowy / kolor: stal / biały | Tak |  |
| 14 | Materiał drzwi: Stal | Tak |  |
| 15 | Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne biały | Tak |  |
| 16 | Sterowanie: elektroniczne | Tak |  |
| 17 | Wskaźnik temperaury: na zewnątrz cyfrowy | Tak |  |
| 18 | Awaria- alarm: optyczny i akustyczny | Tak |  |
| 19 | Interfejs: RS 485 | Tak |  |
| 20 | Złącze beznapięciowe | Tak |  |
| 21 | Szuflady w zamrażarce: 3 | Tak |  |
| 22 | Regulowane półki: 4 | Tak (podać) |  |
| 23 | Materiał półek: szkło | Tak (podać) |  |
| 24 | Maksymalne obciążenie półek: 24 kg | Tak |  |
| 25 | Ergonomiczny uchwyt drążkowy | Tak |  |
| 26 | Zamek | Tak |  |
| 27 | Samodomykanie drzwi | Tak |  |
| 28 | Kierunek otwierania drzwi: prawo wymienne | Tak |  |
| 29 | Izolacja: 70 mm | Tak |  |
| 30 | Waga: 90 kg (+/-10%) | Tak  (podać) |  |
| 31 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak  (podać) |  |
| 32 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji min. 24 miesiące | Tak  (podać) |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr pozycji w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do działania bez żadnych dodatkowych zakupów i jest Fabrycznie nowy.