**Załącznik 2**

**Pakiet nr 8 – Trzymak do padów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość  | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | iloczyn kolumn 4x5 | Suma kolumn 4+6 | Iloczyn kolumn 3x4 | Różnica kolumn 10-8 | Iloczyn kolumn 3x7 |
| 1 | Talerz napędowy – trzymak do padów, do głowic D 43 szerokość robocza 403 mm zszybkozłączem i systemem centre lock.Trzymak umożliwia rozszerzenie funkcjonalności stosowania urządzeń czyszczących. | 1 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |