**Załącznik nr 2**

**Pakiet 10 – Zmywarka kapturowa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena brutto |
| 1 | Zmywarka kapturowa | 1 |  | 23% |  |  |

Producent …………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………………..

Oferowany model …………………………………………………………………………..

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021r., fabrycznie nowy) …………….

a. zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania przeznaczona do mycia wszelkiego typu naczyń w dużych lokalach gastronomicznych

b. obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 lub równoważnej

c. podwójne ścianki izolujące

d. sterowanie elektroniczne, wyświetlacz dotykowy, menu w języku polskim, kontrola postępu cyklu, regulowana prędkość obrotowa płukania

e. wbudowany elektroniczny dozownik płynu myjącego

f. wbudowany elektroniczny dozownik płynu nabłyszczającego

g. 4 cykle mycia 120/150/240/540 s

h. wydajność min. 30 koszy/h

i. temperatura mycia min 50° C

j. temperatura wyparzania min. 80° C

k. ramiona myjąco-płuczące na dole i u góry

l. zasilanie - 400 V

ł. pojemność zbiornika min. 35 l.

m. moc grzałek zbiornika min. 4,5 kW

n. pojemność bojlera min. 11 l.

o. moc grzałek bojlera min. 5,4 kW

p. moc pompy min. 2 kW

r. wymiary zewnętrzne 780x800x(H)1900 mm (+/- 5%)

s. nóżki ze stali nierdzewnej regulowane od 100 do 150 mm

t. kosz ze stali nierdzewnej o wym. min. 600x670x100 mm

u. wkład na tace z 5 przegrodami, możliwość umycia tacy 5x GN1/1 - 60x40, 5x GN2/1 - 60x80

w. koszyk na sztućce z 8 przegrodami

x. gwarancja – min. 24 mies.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do działania bez żadnych dodatkowych zakupów i jest fabrycznie nowy.