**Załącznik 2**

**Pakiet nr 4 – Odkurzacz przemysłowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość  | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | iloczyn kolumn 4x5 | Suma kolumn 4+6 | Iloczyn kolumn 3x4 | Różnica kolumn 10-8 | Iloczyn kolumn 3x7 |
| 1 | Odkurzacz przemysłowy do oczyszczania powierzchni z kurzu lub innych sypkich zanieczyszczeń (np. okruchów, pyłu, wiórów).* Wydatek powietrza l/s 2 x 74
* Podciśnienie mbar / kPa 254 / 25,4
* Pojemność zbiornika l 65
* Maksymalna moc przyłącza W 2760
* Średnica znamionowa 40
* Przewód zasilający m 10
* Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 73
* Zbiornik Elementy z plastiku Liczba turbin 2
* Częstotliwość Hz 50–60
* Napięcie V 220–240
* Ciężar kg 26,5
* Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 575 × 490 × 88
 | 1 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |