**Załącznik nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto  |
| 1 | Wózek medyczny  | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 2 | Regał na baseny i kaczki | 2 |  | 8% |  |  |  |  |
| 3 | Stolik opatrunkowy | 2 |  | 8% |  |  |  |  |
| 4 | Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych | 4 |  | 8% |  |  |  |  |
| 5 | Stolik opatrunkowy | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 6 | Stojak na kroplówki | 8 |  | 8% |  |  |  |  |
| 7 | Wózek medyczny  | 4 |  | 8% |  |  |  |  |
| 8 | Stół roboczy | 4 |  | 8% |  |  |  |  |
| 9 | Szafa | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 10 | Stolik opatrunkowy | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 11 | Biurko | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 12 | Stół roboczy | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 13 | Stół roboczy z blatem z materiału typu Trepsa | 2 |  | 8% |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |

Producent

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020r., fabrycznie nowy)

**Pozycja 1 –** Wózek medyczny

Wózek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Fronty malowane proszkowo na kolor z palety RAL. Wózek wyposażony w dwie szuflady umieszczone w górnej części szafki (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Poniżej wolna przestrzeń. W dolnej części wózka znajduje się półka. Wyrób na kółkach fi 100 mm +/- 10% (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Blat zagłębiony, z galeryjką (fartuchem z blachy) z trzech stron. Wózek w standardzie jest wyposażony w relingi boczne na akcesoria. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front wózka malowany proszkowo (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). Wymiary blatu: 650x600 mm +/- 10%. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 690x700x985 +/- 10%.

**Pozycja 2 - Regał na baseny i kaczki**

Regał na baseny i kaczki wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał wyposażony w cztery półki wykonane z prętów montowane na stałe. Półki ukośne zakończone listwą zabezpieczającą przedmioty przed wypadaniem. Regał wykonany z profili 20x20x1,5 i 30x30x1,2mm oraz z prętów fi 6 i fi 8mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm +/- 10% regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1000x400x1800 +/- 10%.

**Pozycja 3 - Stolik opatrunkowy**

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z blatem prostym i półką prostą ‑ montowanymi na stałe. Odległość między blatami wynosi 445 mm +/- 10%. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm +/- 10% (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wymiary blatu: 650x400 mm +/- 10%. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 765x470x880 +/- 10%.

**Pozycja 4 - Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych**

Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm +/- 10%. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Wymiary blatu: 740x490 mm, dopuszczalne obciążenie 15 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 740x490x960/1370 +/- 10%

**Pozycja 5 - Stolik opatrunkowy**

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm +/- 10% (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. Wymiary blatu: 1200x650 mm +/- 10%. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1315x720x880 +/- 10%.

**Pozycja 6 - Stojak na kroplówki**

Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200‑2150 mm +/- 10%. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie ‑ 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 560x560x1200/2150 +/- 10%.

**Pozycja 7 - Wózek medyczny**

Wózek medyczny (ratowniczy) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), z akcesoriami dodatkowymi. Fronty malowane proszkowo na kolor z palety RAL. Wózek wyposażony w cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Wózek wyposażony jest w nadstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie ‑ 5 pojemników), tackę (wymiary: 300x200x60 mm +/- 10%) oraz pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l z tworzywa sztucznego. Z lewej strony wózka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron). Wózek w standardzie jest wyposażony w relingi boczne na akcesoria. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 650x600 mm. Wymiary wózka: 690x700x985 +/- 10% (wysokość bez nadstawki)

**Pozycja 8 - Stół roboczy 1**

Stół roboczy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stół wyposażony w jeden blat. Stół na kołach fi 100mm, w tym dwa z blokadą. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 1400x600x850 mm.

**Pozycja 9 – Szafa**

Szafa jednodrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Fronty malowane proszkwowo na kolor z palety RAL. Drzwi szafy otwierane z lewej na prawą stronę. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu) Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front szafy malowany proszkowo RAL (kolor do uzgodnienia). Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 400x580x2000 +/- 10%.

**Pozycja 10 - Stolik opatrunkowy**

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. Wymiary blatu: 750x650 mm +/- 10%. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 865x720x880 +/- 10%.

**Pozycja 11 - Biurko**

Stół roboczy z szufladami wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Po lewej stronie (standardowo) stół zabudowany pionowym rzędem z trzema szufladami (jedna pod drugą). Możliwość wyboru stołu z szufladami po prawej stronie. Długość szuflad ‑ 400 mm, wysokość użytkowa szuflad ‑ 150 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Pozostała część stołu bez zabudowy. Wyrób na nóżkach o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 1200x600x850 mm +/- 10%.

**Pozycja 12 - Stół roboczy 2**

Stół roboczy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stół wyposażony w jeden blat. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Stół na nóżkach o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm 1400x600x850 +/- 10%.

**Pozycja 13 - Stół roboczy z blatem z materiału typu Trepsa**

Stół roboczy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stół wyposażony w jeden blat z materiału typu Trespa. Stół na nóżkach o wysokości 140mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 1200x600x850 mm +/- 10%..

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do działania bez żadnych dodatkowych zakupów i jest Fabrycznie nowy.