**Załącznik 2**

**Pakiet nr 1– Maszyna czyszcząca z akumulatorami**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość  | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | iloczyn kolumn 4x5 | Suma kolumn 4+6 | Iloczyn kolumn 3x4 | Różnica kolumn 10-8 | Iloczyn kolumn 3x7 |
| 1 | Maszyna czyszcząca na akumulatory do profesjonalnego sprzątania powierzchni twardej i elastycznej, odpornej na proces szorowania np. płytki, beton polerowany, wykładziny obiektowe.Wyposażenie:* Akumulatory
* Prostownik
* Listwa ssąca

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dane techniczne:** |   |   |
|

|  |
| --- |
| Szerokość szorowania (mm) |

 |   |

|  |
| --- |
| 430 |

 |
|

|  |
| --- |
| Szerokość odsysania (mm) |

 |   |

|  |
| --- |
| 850 |

 |
|

|  |
| --- |
| Napięcie (baterie) (V) |

 |   |

|  |
| --- |
| 24 |

 |
|

|  |
| --- |
| Zbiornik wody czystej / brudnej (l) |

 |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25 | / | 25 |

 |
|

|  |
| --- |
| Nacisk szczotki (g/cm²) |

 |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 | - | 40 |

 |
|

|  |
| --- |
| Prędkość obrotowa szczotki obr/min |

 |   |

|  |
| --- |
| 180 |

 |
|

|  |
| --- |
| Wydajność teoretyczna (m²/h) |

 |   |

|  |
| --- |
| 1720 |

 |
|

|  |
| --- |
| Ciężar (kg) |

 |   |

|  |
| --- |
| 48 |

 |
|

|  |
| --- |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) |

 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1315 | x | 680 | x | 1195 |

 |

 | 1 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |