**Załącznik 2**

**Pakiet nr 1– Maszyna czyszcząca z akumulatorami**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | iloczyn kolumn 4x5 | Suma kolumn 4+6 | Iloczyn kolumn 3x4 | Różnica kolumn 10-8 | Iloczyn kolumn 3x7 |
| 1 | Maszyna czyszcząca na akumulatory do profesjonalnego sprzątania powierzchni twardej i elastycznej, odpornej na proces szorowania np. płytki, beton polerowany, wykładziny obiektowe.  Wyposażenie:   * Akumulatory * Prostownik * Listwa ssąca  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Dane techniczne:** |  |  | | |  | | --- | | Szerokość szorowania (mm) | |  | |  | | --- | | 430 | | | |  | | --- | | Szerokość odsysania (mm) | |  | |  | | --- | | 850 | | | |  | | --- | | Napięcie (baterie) (V) | |  | |  | | --- | | 24 | | | |  | | --- | | Zbiornik wody czystej / brudnej (l) | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 25 | / | 25 | | | |  | | --- | | Nacisk szczotki (g/cm²) | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 30 | - | 40 | | | |  | | --- | | Prędkość obrotowa szczotki obr/min | |  | |  | | --- | | 180 | | | |  | | --- | | Wydajność teoretyczna (m²/h) | |  | |  | | --- | | 1720 | | | |  | | --- | | Ciężar (kg) | |  | |  | | --- | | 48 | | | |  | | --- | | Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1315 | x | 680 | x | 1195 | | | 1 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | | |  |  |  |