**Załącznik nr 2**

Wykaz mebli:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa | Wymiary+/- 10 %. | Cena netto za 1 szt | Cena brutto za 1 szt |
| 1 | Leżanka medyczna  | leże 150x60 cm zagłówek 35x60 cm |  |  |
| 2 | Siedzisko do ławki  | siedzisko 45x35 cmoparcie 45x40 cm |  |  |
| 3 | Krzesło tapicerowane  | siedzisko 45x 45 cm oparcie 45x45 cm |  |  |
| 4 | Fotel do pobierania krwi | siedzisko 50x45 cm oparcie 55x45 cm |  |  |
| 5 | Fotel biurowy na kółkach | siedzisko 48x45 cm oparcie 50x43 cm |  |  |
| 6 | Wersalka | siedzisko 200x60 cmoparcie 200x60 cm |  |  |
| 7 | Siedzisko okrągłe | średnica 32 cm |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

Wymagania dotyczące materiału :

– nośnik – dzianina poliestrowa 100%

– skład powłoki – PCW 100%

– grubość – 0,75 mm (+/- 0,10 mm)

– gramatura 440 g/m² (+/- 15 g/m²)

– średnia wytrzymałość na rozdzieranie PN-EN ISO 4674-1:2004

 – wzdłuż – 72 +/- 10 N

 – w poprzek – 64 +/- 5 N

– odporność na ścieranie PN-EN ISO 12947-2:2000 + AC:2006

 – min 60 000 cykli

– odporność na wodę PN-EN 20811:1997, PN-ISO 811:1977

 – 255 (wodoodporny)

– odporność na grzyby i bakterie ISO 846 part A & B

– atest higieniczny (PZH) – pokrycie przeznaczone do stosowania jako tapicerka meblowa, obicie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego

– materiał trudnopalny spełniający wymagania normy PN-EN 1021-1:2007

– materiał zgodny z normą PN-EN 71:3, nie zawierający metali ciężkich ołów, chrom, kadm, antymon, arsen, bar, rtęć, selen oraz organicznych związków rakotwórczych

– materiał odporny na środki dezynfekujące stosowane w jednostkach opieki zdrowotnej

– kolor – do wyboru zgodnie z wzornikiem min. 5 kolorów