**Załącznik 1**

**Pakiet nr 2 – Obieraczka do warzyw**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | iloczyn kolumn 4x5 | Suma kolumn 4+6 | Iloczyn kolumn 3x4 | Różnica kolumn 10-8 | Iloczyn kolumn 3x7 |
| 1 | **Obieraczka do warzyw wraz z separatorem obierzyn** wykonana ze stali nierdzewnej służy do obierania warzyw okopowych (marchew, buraki czerwone, ziemniaki), jednak przede wszystkim jest stosowana do obierania ziemniaków. Jednorazowy wsad ziemniaków min. 20 kg.  **Dane techniczne:**   * Wymiary (dł; szer; wys): śr. 55.5. wys. 90 cm (± 5cm) * Zasilanie: 400 V * Wydajność orientacyjna: 300 kg/godz. * Moc: 0.55 kW * Jednorazowy wsad: min. 20 kg * Czas jednego cyklu: około 6 min * Czas obierania: 1.5 - 3 min   **Wyposażenie dodatkowe:**  - separator obierzyn | 1 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | | |  |  |  |