**Załącznik 2**

**Pakiet nr 3 – Szafa chłodnicza**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość  | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | iloczyn kolumn 4x5 | Suma kolumn 4+6 | Iloczyn kolumn 3x4 | Różnica kolumn 10-8 | Iloczyn kolumn 3x7 |
| 1 | **Szafa chłodnicza** podwójna umożliwiająca przechowywanie art. spożywczych w odpowiedniej temperaturze.Dane techniczne:* Czynnik chłodniczy: R 507
* Zasilanie: 230 V
* Moc: 400 W
* Pojemność użytkowa: 1070 l
* Wymiary zewnętrzne: 140x74x200 cm
* Wymiary wewnętrzne: 2x60.5x62x150 cm
* Odszranianie: automatyczne
* Zakres temperatury: -1 do +7 ºC
* Temperatura otoczenia: do +25 ºC
* Układ chłodzenia: statyczny
* Klasa klimatyczna: III
* Zamek: nie
* Agregat: Cubigel
* Obudowa: stal nierdzewna
* Wnętrze: aluminium z nierdzewnym dnem
* Liczba drzwi: 2
* Pr
 | 1 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |