**Załącznik 1**

**Pakiet nr 4 – Zakup Kuter gastronomiczny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość  | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | iloczyn kolumn 4x5 | Suma kolumn 4+6 | Iloczyn kolumn 3x4 | Różnica kolumn 10-8 | Iloczyn kolumn 3x7 |
| 1 | Kuter Gastronomiczny **Opis:**- obudowa z aluminium,- ostrza stal chromowo-niklowa,- pokrywa z poliwęglanu,- dzieża 210 ze stali nierdzewnej, wys. 110 mm,- pojemność: 3 litry,- ilość obrotów: 730 obr./min.,- moc przyłączeniowa: 0,37 kW / 230 V 50 Hz,- wymiary: szer. 400 x gł. 320 x wys. 320 mm,**Dane techniczne:**

|  |  |
| --- | --- |
| długość:  | 400 mm  |
| szerokość:  | 320 mm  |
| wysokość:  | 320 mm  |
| pojemność:  | 3 l  |
| moc całkowita:  | 0.37 kW  |
| napięcie:  | 230 V  |

 | 1 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |