**Załącznik 1**

**Pakiet nr 4 – Zakup Kuter gastronomiczny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | iloczyn kolumn 4x5 | Suma kolumn 4+6 | Iloczyn kolumn 3x4 | Różnica kolumn 10-8 | Iloczyn kolumn 3x7 |
| 1 | Kuter Gastronomiczny  **Opis:** - obudowa z aluminium, - ostrza stal chromowo-niklowa, - pokrywa z poliwęglanu, - dzieża 210 ze stali nierdzewnej, wys. 110 mm, - pojemność: 3 litry, - ilość obrotów: 730 obr./min., - moc przyłączeniowa: 0,37 kW / 230 V 50 Hz, - wymiary: szer. 400 x gł. 320 x wys. 320 mm,  **Dane techniczne:**   |  |  | | --- | --- | | długość: | 400 mm | | szerokość: | 320 mm | | wysokość: | 320 mm | | pojemność: | 3 l | | moc całkowita: | 0.37 kW | | napięcie: | 230 V | | 1 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | | |  |  |  |