**Załącznik nr 2**

**Kuchnia elektryczna 6x2,6 kW z piekarnikiem elektrycznym GN 2/1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena brutto |
| 1 | Kuchnia elektryczna 6x2,6 kW z piekarnikiem elektrycznym GN 2/1 | 1 |  | 23% |  |  |

Producent …………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………………..

Oferowany model …………………………………………………………………………..

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021r., fabrycznie nowy) …………….

a. Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm,

b. moc całkowita : min. 20,0; moc płyt : 6x min. 2,6; moc piekarnika (kW) : min. 5,0

c. Żeliwne płyty grzejne z zabezpieczeniem przed przegrzaniem (6 x min. 210 mm)

d. Elementy grzejne o mocy min. 2,5 kW z 7-pozycyjnym termostatem zapewniającym optymalne sterowanie mocą

e. Wodoszczelne mocowanie płyt grzejnych do blatu kuchni

Prosta obsługa:

f. Lampki kontrolne wskazujące działanie każdej płyty

g. Nowoczesne, ergonomiczne pokrętła w górnej części panelu przedniego

h. Łatwość montażu wszystkich elementów z przodu

i. Piekarnik elektryczny – statyczny z 3 parami prowadnic na GN 2/1

Wymiary piekarnika: min. 550x650x300(H)mm

j. Temperatura pieczenia w piekarniku: od +50 do +290 °C

k. gwarancja – min. 24 mies.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do działania bez żadnych dodatkowych zakupów i jest fabrycznie nowy.