**Załącznik 2**

**Pakiet nr 5 – Profesjonalna myjka do okien**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość  | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | iloczyn kolumn 4x5 | Suma kolumn 4+6 | Iloczyn kolumn 3x4 | Różnica kolumn 10-8 | Iloczyn kolumn 3x7 |
| 1 | **Profesjonalna myjka do okien** służy do odsysania wody ze wszystkich płaskich powierzchni. Zasilana akumulatorowo.**Dane techniczne:*** Szerokość ssawki mm 280
* Szerokość ssawki wąskiej mm 170
* Zbiornik wody brudnej ml 200
* Czas ładowania akumulatora min. 50
* Czas pracy ciągłej na akumulatorze min. 35
* Zasilanie akumulatorowe V 3,7 Zasilanie V / Hz 220–240 / 50–60
* Ciężar z akumulatorem kg 0,95
* Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 280 × 130 × 335
 | 1 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |