Załącznik nr 2 b

**Kontener sterylizacyjny**

**Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych**

**Dotyczy poz. 218-221 załącznika nr 2 do SIWZ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Praca kontenera w systemie otwartym | Tak |  |
|  | Kontener wyposażony w filtr jako barierę mikrobiologiczną | Tak |  |
|  | Żywotność filtra minimum 5 000 cykli sterylizacyjnych | Tak  Podać |  |
|  | Zewnętrzna osłona filtra wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru koloru pokrywy z minimum 5 kolorów oferowanych | Tak  Podać |  |
|  | Brak perforacji w dnie wanny | Tak |  |
|  | Wanna wyposażona w minimum 4 ramki na tabliczki opisowe | Tak  Podać |  |
|  | Pokrywa kontenera wykonana z aluminium o grubości minimum 2 mm | Tak  Podać |  |
|  | Pokrywa wyposażona w rączki / zatrzaski ułatwiające otwieranie kontenera | Tak |  |
|  | Rączki wanny wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Rączki wanny nie pokryte izolacją/ silikonem, w celu ułatwienia mycia | Tak |  |

………………………………………………………………………………..

(miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej)