Zawiercie, dnia 19.05.2017r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Dotyczy: DOSTAWA stacji diagnostycznej RTg

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania Wykonawców informuje:

**Pytanie 1**

W specyfikacji technicznej dot. Stacji Komputerowej Zamawiający podał wymóg:

*Minimalne ilości portów I/O panel tylni - VGA (D-sub) - 1 szt.*

Ze względu na przestarzałą konstrukcję portu Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie bardziej zaawansowanego technologicznie portu – HDMI bądź równoważnego technologicznie.

**Odpowiedź:** Tak,Zamawiający dopuszcza obecność portu HDMI zamiast VGA (D-sub).Jednocześnie Zamawiający zgodnie z zapisami w SIWZ dopuszcza rozwiązania równoważne.

**Pytanie 2**

W specyfikacji technicznej dot. Stacji Komputerowej Zamawiający podał wymóg:

*W zatoce zewnętrznej 3,5” zainstalowany czytnik Smart Card zapewniający:  
Standardy ISO 7816 & EMV 2000 Level 1  
Protokoły T=0, T=1, SLE 4432/42 (S=10), SLE 4418/28 (S=9)  
Obsługiwane karty ID-1 (pełnej wielkości) 1.8V, 3V, 5V, ISO 7816 klasa A, B i C  
Spełniający wymagania Microsoft WHQL.*

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wyżej wymienionego wymogu.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Podpisy upoważnionych osób na oryginale dostępnym w siedzibie Zamawiającego.