**Załącznik nr 2**

**Pakiet 8 – Patelnia elektryczna uchylna**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena brutto |
| 1 | Patelnia elektryczna uchylna | 1 |  | 23% |  |  |

Producent ………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………….

Oferowany model ………………………………………………………………………….

Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021r., fabrycznie nowy) …………….

a. patelnia uchylna, elektryczna przeznaczona do smażenia i duszenia potraw z pokrywą

b. na stelażu z profili ze stali nierdzewnej o regulowanych stopkach

c. wymiary 700x790x(H)910 mm (+/- 10%)

d. obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 lub równoważnej

e. ręczny przechył misy w celu zlewania oleju

f. pojemność misy 35 - 45 l. (+/- 5%)

g. powierzchnia robocza min. 0.25m²

h. płynna regulacja temperatury

i. termostat bezpieczeństwa z manualnym resetem

j. minimalna temperatura max. 300 °C

k. napięcie 400 V

l. moc elektryczna 6.2 - 6.7 kW

ł. waga max. 55 kg

m. gwarancja – min. 24 mies.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do działania bez żadnych dodatkowych zakupów i jest Fabrycznie nowy.